**Traktor:**

Výkon motoru min. 68 kW

Přední hnaná náprava

Vzduchové brzdy přívěsu 1 a 2 hadicové

Pojezdová rychlost min. 35 km/h

Mechanická reverzace pojezdu

Vnější ovládání hydrauliky

Pneumatická sedačka

Maják na kabině

Přídavný rozvaděč 3 sekce

Nosič závěsu s automatickou hubicí

Klimatizace

Sedadlo spolujezdce

Ochranný rám kabiny

**Nakladač:**

Třetí funkce

Tlumič rázů

Paralelogram

Zvedací výška v oku výložníku min. 3 m

Nosnost 800 mm od oka výložníku min. 1400 kg

Paletizační vidle

Lopata s délkou břitu min 2 000 mm

**Mulčovač:**

Záběr mulčovací hlavy min. 950 mm

Minimální průměr drcené dřevní hmoty 50 mm

Olejový chladič

Ovládání pomocí lanovodů

Kladiva

Kardan

Odpružení